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LABORATOARE DIDACTICE ȘI DE CERCETARE ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA PROGRAMULUI DE STUDII 
Tehnologia Construcțiilor de Mașini
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	Disciplina: Dinamica Masinilor si proceselor
Lucrări de laborator:
1. Protecţia muncii. Prezentarea laboratorului; 
2. Metode .....
3.
.....
.....
..... /
Domenii de cercetare:
Studiul xxxxxxx

	• 1 LAPTOP –stație grafica portabila procesor Intel I7 quad core, memorie 16 Gb, placa 
video NVIDIA Quadro 3500M 1 bucata –server licențe ((nr.inventar 205979)
• 10 Calculatoare CAD-CAM-CAE: Procesor intel I5 , 8 Gb ram, Placi video dedicate 
Nvidia Quadro (nr.inventar 205835.205844).
• 6 Calculatoare Procesor I3, 4 Gram, Placi vide dedicate GForce (nr.inventar 
205973..205978).
• Videoproiector – 1 buc.;
• Ecran proiecţie – 1 buc.;
• Smart board -1 bucata;
• Imprimantă laser – 1 buc
• 2 bucati - Masina multifunctionala desktop STEPCRAFT : Suprafata de prindere (X Y) 
312 x 500mm ; Spatiul de lucru (X Y Z) 300 x 420 x 140 mm ; Inaltimea de trecere 
175 mm ; Rigiditatea la torsiune (20N) (X Y Z) 0.06mm - 0.11mm ; Repetabilitate +/-
0.04mm ; Rezolutia programabila 0.005mm; Backlash aprox. 0.08mm (with 
software adjustable to 0.00mm); Viteza 3000mm/min
• Arbore de frezat pana la 25000 rpm, putere 1.05 kw.
• Cap printare 3D diametru fir 1.75mm , temperatura maxima 180 grd.
• Laser DL 45- Noul cap laser Stepcraft permite o tăiere fără contact (hârtie, balsa, vinil) 
si gravare de materiale diferite, fără a necesita o strângere prealabilă. In functie de 
metoda de prelucrare, intensitatea razei laser poate fi reglata din software de la 0 la 
100%.
• Muschi pneumatici FESTO-7 bucati.
• 3 bucati module FESTO educational simulare sistem fabricatie integrata.
• Sistem de masurare biomedical BIOPAC Ultimate Student.
• LIFTKAR – sistem de transport cu actionare pneumatica.
	• 20 -Licenta Ansys educationale–licenta software de analiza cu elemente finite.
• 20 Licente MASTERCAM software CAM educational.
• 20 Licente EDGECAM software CAM educational.
• 20 Licente CIMATRON E software CAD-CAM-CAE educational si pentru cercetare.
• 10 Licenta Delmia V5 –software CAD –CAM-CAE educational si pentru cercetare.
• 10 Licenta Delmia QUEST –software CAD –CAM-CAE educational, cercetare.
• 18 Licente CATIA V5 software CAD –CAM-CAE educational si pentru cercetare.
• 20 Licente SINUTRAIN –software NC.
• 20 Licente UCCNC –comanda masina stepcraft.
• 20 Licente BIOPAC –software masurare.
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	Smartboard cu videoproiector integrat.
• SoundBook SINUS & VibroLaser este un notebook cu 10 canale de achizitie pentru masuratori 
de sunet si vibratii pentru evaluarea starii de functionare a utilajelor.10 canale Gama de frecvenţe 
de esantionare este in intervalul: de la 39 Hz pana la 40 kHz (inventar 209679).
• Echipament masurare si analiza vibratii NATIONAL INSTRUMENT –5 intrări programabile: 
IEPE/±24V, cuplare AC/DC. Rezoluţie: 24 biţi. Rată de eşantionare programabilă 
1kS/s/ch100kS/s/ch. Filtre autoprogramabile. Esantionare simultană. (inventar 242830).
• VIBROPORT 41 Schenck este un instrument de măsură portabil ce permite achiziţia simultană 
de date pe 2 canale in domeniul comportarii dinamice si diagnosticarii masinilor si utilajelor.
Dimensiuni: 135x240x305 Masă: 3,6 kg Display LCD iluminat, rezoluţie 156x125 pixeli, afişare 
grafică. Gama de frecvente de eşantionare: 1 Hz..20000 Hz Rata de măsurare: 0.5 sec. Converter 
A/D: 12 bit / 8 μsec (inventar 200446).
• VIBROTEST 60 Schenck reprezintă materializarea unui instrument de măsura proiectat tehnic 
pentru evaluarea stării de funcționare a utilajelor, diagnosticarea cu acuratețe a avariilor si 
funcționarii defectuoase, precum si pentru realizarea celui mai modern standard pentru strategia 
de mentenanța in "condițiile de baza". 2 canale si referinţă. Card de memorie (flash). (inventar 
200449).
• QC10 BALLBAR RENISHAW – este un sistem de masurare a preciziei traiectoriilor circulare 
pentru masini unelte cu comanda numerica si roboti industriali. Sistemul este calibrat si 
corespunde standardelor de calitate internationale. Rezoluţie: 0.1 μm, Sensibilitate traductor: 
±0.5 μm la 20°C, Viteză de achiziţie: 250 de valori/secundă, lungime nominală 100 mm, 
prelungitoare: 50mm, 150mm, 300mm. (inventar 208503).
• INETERFEROMETRUL LASER – RENISHAW ML10. Reprezintă nivelul de vârf al tehnicii 
moderne in ceea ce privește evaluarea si calibrarea exacta a mașinilor unelte, a mașinilor de 
măsurat in coordonate si a altor sisteme de poziționare. Precizia este de ± 0.7μm şi este constantă 
pe întreg domeniul de lucru. Distanţa maximă de măsurare este de până la 32( inventar 
2060220).
• Sound Level Meter With 1/3 Octave Real-Time Analyzer Na-27 – este un instrument portabil 
pentru achizitie si analiza zogmotului pentru 1/3-1/1 octave (inventar 200551)
• Raytek MX series Infrared Thermometer este un termometru portabil fara contact pentru 
mentenanta predictiva si verificarea starii masinilor si utilajelor. Domeniul de temperatura -30°C 
…900°C (-25F° ..1600°F). (inventar 200550)
• Rugosimetru–cursa 17.5mm,viteze de masurare 0.25mm/s, 0.50mm/s, 0.75mm/s. Cursa: de 0,25 
a 25 mm.; interfata RS 232C; Dimensiones: 127 x 85 x 60mm;Greutate 450 gr.; Rezolutie 
0,01µm; Precizie: 2 % din valoarea medie (inventar 213833).
• DURIMETRU „AFFRI Metaltester” Durimetru portabil pentru Rockwell,Superficial Rockwell, 
Brinell si Vickers, cu tabele de conversie incluse in conformitate cu standardele de duritate -
ASTM E110 si ISO 50157. (inventar. 254394)
• Sistem dinamometru Kistler; Masa dinamometrica; Fx Fy Fz max +5kN/-5kN Sensibilitate Fx, 
Fy: -7.5pC/N Fz : -3.7 pC/N Masa: 7.3 kg; ( inventar 206899)
• Dinamometru rotativ Kistler 9125A: Max. 25000 rpm Fz max -3 / +3 kN Mz max -50 / +50 Nm 
Sensibilitate : Fz : 3 mV/N Mz :185 mV/Nm Masa : 1.5 k
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